THEODOLIETGEGEVENS COLMONT-PONDEROSA

04-09-01

1)JOBNAAM: SURV.MV.TRANSECT
Inmeten survey maaiveld transect
uitvoeren van vrije standplaatsbepaling. 
OPMERKINGEN: mislukt. Job kan weg

2) JOBNAAM: TRANSECT.SURV.MV
a) eerst inmeten vaste punten van lokale meetsysteem. TS opgesteld boven punt binnen lokale meetsysteem namelijk: 

Code: SP103 (SP3)
X=100
Y=640
Z=173.662 (z-waarde overgebracht mbv waterpas).

Als backsight is het vaste punt 1 gebruikt (VP1)
Code:BS203 (BS3)
X=100
Y= 620
Z=173.029

CODE: VP
THEODOLIETHOOGTE: 1.63 M
PRISMAHOOGTE: 1.5 M
Nummers uitgegeven: 1 t/m 5 en 51

b) inmeten surveyvondsten transect
Code: CPDS
PRISMAHOOGTE: 2.0 M
Nummers uitgegeven: 1000 t/m 1101

05-09-01

3)JOBNAAM: TRANSECTSURVMV02
Inmeten vondsten survey

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.662

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

THEODOLIETHOOGTE: 1.635
CODE: SP3
OPMERKINGEN: geen metingen. Job kan weg

4) JOBNAAM: HOOGTES VP
inmeten van de hoogte van de 8 vaste punten om de z-waarden te vergelijken met waterpas-hoogtes. Hiervoor is de z-waarde van SP3 aangepast. In plaats van 173.662 is gebruik gemaakt van de nieuwe waterpashoogte 173.689.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

THEODOLIETHOOGTE: onbekend
PRISMAHOOGTE: onbekend
Nummers uitgegeven: 2 t/m 6, 10 en 11

5) JOBNAAM: TRANSECTSURVMV03
a) Job 5 vervangt job 4 omdat er correctie van z-waarde van SP3 heeft plaatsgevonden.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: CPDS
THEOHOOGTE: niet bekend
PRISMAHOOGTE: niet bekend
Nummers uitgegeven: 1102-1123

b) inmeten hoekpunten transect
CODE: HP

HP ZW (0,500) niet gemeten
HP ZO (120,500) nr 400
HP NO (120,620) nr 401
HP NW (0,620) nr. 402

PRISMAHOOGTE: 1,5 M
Nummers uitgegeven: 400 t/m 402
OPMERKINGEN: punt 400 heeft een verkeerde prismahoogte is 1,5 maar moet 2,0 zijn.

6) JOBNAAM: VP PUTTEN TOPO
a) Alle vaste punten plus de putten en de topografie om lokaal meetsysteem in RD-systeem te zetten.

CODE: TOP (topografie)
PRIMAHOOGTE: 2,5 M
Nummers uitgegeven: 700 t/m 726 (muv 701).

CODE: PUTA 1-4
	PUTB 1-4
	PUTC 1-4
	PUTD 1-4

PRISMAHOOGTE: 2,5 M
Nummers uitgegeven: 300 t/m 315

CODE: VP+NR
PRISMAHOOGTE: 2,5 M
Nummers uitgegeven: 1 t/m 6 , 10 en 11

b) extra sjalon metingen voor survey
CODE:HP
PRISMAHOOGTE: 2,5 M
Nummers uitgegeven: 403 en 404

12-09-01

7)JOBNAAM: TRANSECTSURVMV04
Bevat metingen van ‘tweede’survey van transect (transect is linksonder 100,500 en rechtsboven 120,620).

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

THEODOLIETHOOGTE: 1.55 M
CODE: CPDS
PRISMAHOOGTE 2.0 M
Nummers uitgegeven: 1124-1184

8) JOBNAAM: HOOGTEN TRANSECT
Hoogtemetingen van transect plus extra strook (langs oostkant?).

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

THEODOLIETHOOGTE: 1.55 M
PRISMAHOOGTE: 2.0 M
CODE: HM
Nummers uitgegeven: 800 t/m 964

18-09-01

9) JOBNAAM: HOOGTEMETINGMV02
Hoogtemetingen van brede transect (waarbinnen ook de ingemeten surveyvondsten liggen)

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: HM
THEODOLIETHOOGTE: 1.61
PRISMAHOOGTE: 2.5 M
Uitgegeven nummers: 4000 t/m 4051

10) JOBNAAM: HOOGTEMETINGMV03
Er waren verschillen in de hoogte van de baak en de theodoliet  van job 9 geconstateerd. Theodoliethoogte was 1.61 moest 1.59 zijn. Baakhoogte was 2.5 moet 2.48 zijn. Job 10 neemt nieuwe theohoogte over (1.59) en corrigeert baak naar 2.5.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: HM
PRISMAHOOGTE:2.5 M
THEODOLIETHOOGTE: 1.59 M
Controle VP1
Nummers uitgegeven: 4052 t/m 4320

11) JOBNAAM: BORINGEN01
Inmeten van de boringen van Floris.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: BOR
THEODOLIETHOOGTE: 1.59 M
PRISMAHOOGTE: 2.5 M
Nummers uitgegeven: 601-612, 614 t/m 636
OPMERKINGEN: nummers na de 6 corresponderen met boornummers.Prismahoogte van 631 t/m 636 ca. 5 cm lager.

26-09-01

12) JOBNAAM: HOOGTEMETMV04
Vervolg van hoogtemetingen van het maaiveld.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: HM
THEODOLIETHOOGTE: 1.54 M
PRISMAHOOGTE: 2.5 en 3.5 M
Nummers uitgegeven: 4321 t/m ?, 4401-4409
OPMERKINGEN: vanaf circa 4369 t/m 4374 moet de prismahoogte 3.5 m zijn ipv 2.5 m. ter correctie zijn de metingen opnieuw gedaan. De bijbehorende nummers zijn 4401 t/m 4409.

13) JOBNAAM: BORINGEN02
Inmeten boringen Floris.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: BOR
THEODOLIETHOOGTE: 1.54 M
PRISMAHOOGTE: 2.5 
Nummers uitgegeven: 637 t/m 668 (muv 640 en 664). 
OPMERKINGEN: 
Nummers na de 6 corresponderen met boornummers. Maar:
nummer 637 is boring 38, 
nummer 638 is boring 39, 
nummer 639 is boring 40, 
nummer 641 is boring 41 en vanaf hier weer synchroon. 
Boring 37 is niet opgemeten
Boring 64 is niet gemeten

14) JOBNAAM: PROFIELEN PUT
a) Inmeten van de bovenkant en de onderkant van de profielen.

SP3 (SP103)
X=100
Y=640
Z=173.689

BS3 (BS203)
X=100
Y=620
Z=173.029

CODE: PUT, PUTC
THEODOLIETHOOGTE: 1.54 M
PRISMAHOOGTE: onbekend 
Nummers uitgegeven: 350 t/m 373 voor put E, 374 t/m 402 voor put C. 

b) Inmeten pennen voor profiel
CODE: PP
PRISMAHOOGTE: niet bekend
Nummers uitgegeven: 403 en 5000 t/m 5009 

c) Inmeten vaste punten voor het geval we nog een keer terugkomen. De punten liggen in het lokale meetsysteem. Eén punt wordt het SP (VP99) en ligt direct ten zuiden van de boompjes die het erf en de akker scheiden en die langs de perceelsgrens staan. Het andere punt is de backsight  (BS)(VP100) die ten oosten ligt van de langwerpige houtopslag en direct ten zuiden van de boom. De punten zijn aangegeven met een aluminium buis met piketje (verklikker) ernaast.

VP 99:
X=114.650
Y=636.743
Z=173.482

VP100:
X=90.460
Y=653.322
Z=173.678